**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 9 декабря 2014 г. N 997н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ**

В соответствии с [подпунктом 5.2.31](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=214071#l322) Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868) приказываю:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации [от 1 октября 2008 г. N 541н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=127160#l0) "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2008 г., N 12499).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

*Министр*

*М.А.ТОПИЛИН*

*Приложение*

*к приказу Министерства труда*

*и социальной защиты*

*Российской Федерации*

*от 9 декабря 2014 г. N 997н*

**ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование профессии (должности)  | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1.  | Аккумуляторщик  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 шт.  |
| Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Нарукавники из полимерных материалов  | до износа  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | до износа  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 2.  | Аппаратчик воздухоразделения  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 3.  | Аппаратчик испарения; аппаратчик очистки сточных вод; аппаратчик синтеза; аппаратчик химводоочистки; аппаратчик гашения извести; аппаратчик обессоливания воды  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей  | 2 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | до износа  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 4.  | Аппаратчик конденсации  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее  | до износа  |
| 5.  | Аппаратчик обезжиривания; пропитчик по огнезащитной пропитке (бакелитчик)  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 комплект  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| 6.  | Арматурщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Перчатки с точечным покрытием  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 7.  | Архивариус; архивист; заведующий архивом  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с точечным покрытием  | 3 пары  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| 8.  | Балансировщик деталей и узлов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 9.  | Бункеровщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| 10.  | Весовщик; весовщик-счетчик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 комплект  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| 11.  | Водитель  | При управлении грузовым, специальным автомобилем, автокраном и тягачом:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| При управлении автобусом, легковым автомобилем и санавтобусом:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с точечным покрытием  | 12 пар  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | дежурные  |
| При перевозке опасных грузов:  |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 6 пар  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 12.  | Водитель погрузчика  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 13.  | Водитель электро- и автотележки  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| 14.  | Возчик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 4 пары  |
| 15.  | Газовщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 16.  | Газогенераторщик; генераторщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 17.  | Газорезчик; газосварщик; электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; сварщик арматурных сеток и каркасов; сварщик пластмасс; сварщик термитной сварки; сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки  | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла  | 1 шт.  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или  | 2 пары  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла  | 2 пары  |
| Перчатки с полимерным покрытием или  | 6 пар  |
| Перчатки с точечным покрытием  | до износа  |
| Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла  | 12 пар  |
| Боты или галоши диэлектрические или  | дежурные  |
| Коврик диэлектрический  | дежурный  |
| Перчатки диэлектрические  | дежурные  |
| Щиток защитный термостойкий со светофильтром или  | до износа  |
| Очки защитные термостойкие со светофильтром  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 18.  | Гальваник; корректировщик ванн  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или  | 1 шт.  |
| Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 комплект  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 2 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 6 пар  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 19.  | Гардеробщик; оператор электронно-вычислительных машин  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или  | 1 шт.  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений  | 1 шт.  |
| 20.  | Горничная  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или  | 1 шт.  |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений  | 1 комплект  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 12 пар  |
| 21.  | Грузчик; подсобный рабочий; подсобный транспортный рабочий; транспортировщик; транспортерщик; оператор механизированных и автоматических складов  | При работе с углем, песком, коксом, торфом и битумом:  |  |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| При работе с кислотами и едкими веществами:  |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| При работе с лесоматериалами:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| При работе с прочими грузами, материалами:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| При работе с горячим металлом:  |  |
| Костюм для защиты от повышенных температур  | 1 шт.  |
| Фартук для защиты от повышенных температур  | 2 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| При работе с жидкими ядохимикатами:  |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или  | 1 шт.  |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов  | до износа  |
| Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Нарукавники из полимерных материалов  | до износа  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| При работе с пылящими, сыпучими и твердыми ядохимикатами:  |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или  | 1 шт.  |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов  | до износа  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| При работе с этилированным бензином:  |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 шт.  |
| Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| 22.  | Гуммировщик металлоизделий; кислотоупорщик-гуммировщик  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | дежурные  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 23.  | Дворник; уборщик территорий  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 2 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| 24.  | Дезинфектор  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов  | до износа  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием или  | 6 пар  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 25.  | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 2 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском или  | 1 пара  |
| Сапоги болотные с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| 26.  | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю; дефектоскопист рентгено-, гамма-графирования  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Фартук из просвинцованной резины  | дежурный  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском или  | 1 пара  |
| Сапоги болотные с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Боты или галоши диэлектрические  | дежурные  |
| Перчатки диэлектрические  | дежурные  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 27.  | Диспетчер; старший товаровед; товаровед; техник по учету продукции; техник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 4 пары  |
| 28.  | Дозировщик материалов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском или  | 1 пара  |
| Сапоги болотные с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 29.  | Долбежник; заточник; зуборезчик; литейщик пластмасс; наждачник; наладчик всех наименований; оператор станков с программным управлением; прессовщик электротехнических изделий; прессовщик лома и отходов металла; резчик металла на ножницах и прессах; резчик на пилах, ножовках и станках; сверловщик; станочник деревообрабатывающих станков; станочник широкого профиля; станочник-распиловщик; строгальщик; токарь; токарь-карусельщик; токарь-расточник; фрезеровщик; шлифовщик; пилоправ; гравер  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 2 шт. на 1,5 года  |
| Перчатки с полимерным покрытием или  | 12 пар  |
| Перчатки с точечным покрытием  | до износа  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| При выполнении работ по охлаждению деталей смазочно-охлаждающими жидкостями дополнительно:  |  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 2 шт.  |
| 30.  | Заведующий библиотекой; библиотекарь  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| 31.  | Заведующий складом; начальник склада; техник  | При работе с горючими и смазочными материалами:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 2 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием или  | 12 пар  |
| Перчатки с точечным покрытием  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| При работе с кислотами и щелочами:  |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 шт.  |
| Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей  | 2 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| При работе с металлами, углями, лесоматериалами:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 комплект  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| При хранении и отпуске ртути:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Белье нательное  | 2 комплекта  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| При работе с прочими грузами, материалами:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| 32.  | Заведующий хозяйством  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| 33.  | Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском или  | 1 пара  |
| Сапоги болотные с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| 34.  | Земледел  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| 35.  | Изолировщик на гидроизоляции; изолировщик на термоизоляции; изолировщик-пленочник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 2 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 36.  | Инженер по инструменту  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| 37.  | Инженер по метрологии; главный метролог  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| 38.  | Инженер по наладке и испытаниям; инженер-контролер; инженер-технолог; технолог; механик; техник-дозиметрист; техник-технолог  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с точечным покрытием  | 4 пары  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| 39.  | Инженер-электроник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Боты или галоши диэлектрические  | дежурные  |
| Перчатки диэлектрические  | дежурные  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 40.  | Исполнитель художественно-оформительских работ; маляр; штукатур  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 1 шт.  |
| Головной убор  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Перчатки с точечным покрытием  | 6 пар  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| При выполнении окрасочных работ пульверизатором:  |  |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов  | до износа  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 1 шт.  |
| Головной убор  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Перчатки с точечным покрытием  | 6 пар  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | до износа  |
| При работе с красками на эпоксидной основе:  |  |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов  | до износа  |
| Головной убор  | 1 шт.  |
| Перчатки с точечным покрытием  | 6 пар  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| 41.  | Испытатель баллонов; наполнитель баллонов; приемщик баллонов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| 42.  | Испытатель двигателей  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Нарукавники из полимерных материалов  | до износа  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 43.  | Испытатель на герметичность  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Щиток защитный лицевой  | до износа  |
| При выполнении работ по испытанию на герметичность секций радиаторов с помощью кислотных растворов дополнительно:  |  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 12 пар  |
| 44.  | Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Боты или галоши диэлектрические  | дежурные  |
| Перчатки диэлектрические  | дежурные  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 45.  | Истопник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| 46.  | Кабельщик-спайщик; электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| При производстве кабельных работ дополнительно:  |  |
| Перчатки с точечным покрытием  | 12 пар  |
| При выполнении работ в заболоченной местности дополнительно:  |  |
| Сапоги болотные с защитным подноском  | 1 пара  |
| 47.  | Каменщик, дежурный у печей; печник  | Костюм для защиты от повышенных температур  | 1 шт.  |
| Фартук для защиты от повышенных температур  | 2 шт. на 1,5 года  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или  | 1 пара  |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или  | 1 пара  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие)  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла  | 12 пар  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 48.  | Кастелянша  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 комплект  |
| 49.  | Кладовщик; старший кладовщик; продавец непродовольственных товаров  | При работе с горючими и смазочными материалами:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 2 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием или  | 12 пар  |
| Перчатки с точечным покрытием  | до износа  |
| При работе с кислотами и щелочами:  |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 шт.  |
| Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей  | 2 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| При работе с металлами, углями, лесоматериалами:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 комплект  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| При хранении и отпуске ртути:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Белье нательное  | 2 комплекта  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| При работе с прочими грузами, материалами:  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| 50.  | Клепальщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Перчатки антивибрационные  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 51.  | Комплектовщик изделий и инструмента  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 комплект  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| 52.  | Контролер измерительных приборов и специального инструмента; контролер сварочных работ; контролер станочных и слесарных работ; контролер электромонтажных работ; контролер малярных работ; контролер по термообработке; контролер работ по металлопокрытиям; мастер контрольный  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 комплект  |
| Перчатки с полимерным покрытием или  | 6 пар  |
| Перчатки с точечным покрытием  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 53.  | Контролер-кассир; кассир билетный  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 4 пары  |
| 54.  | Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 55.  | Конюх; животновод; ветеринарный врач  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 комплект  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 4 пары  |
| 56.  | Котельщик; машинист (кочегар) котельной; оператор котельной; оператор теплового пункта; кочегар технологических печей; аппаратчик нагрева теплоносителей  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Костюм для защиты от повышенных температур  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Перчатки для защиты от повышенных температур  | 2 пары  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Каска защитная  | 1 шт. на 2 года  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| При работе в котельной, работающей на твердом или жидком топливе, дополнительно:  |  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 1 шт.  |
| 57.  | Котлочист  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Нарукавники из полимерных материалов  | до износа  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 58.  | Красильщик стеклоизделий; краскосоставитель  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 4 пары  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 4 пары  |
| Головной убор  | 1 шт.  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  | до износа  |
| 59.  | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов; кровельщик по стальным кровлям  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |
| Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар  |
| Очки защитные  | до износа  |
| 60.  | Кухонный рабочий  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  | 1 шт.  |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 комплект  |
| Нарукавники из полимерных материалов  | до износа  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 6 пар  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 2 шт.  |
| При работе в овощехранилищах дополнительно:  |  |
| Жилет утепленный  | 1 шт.  |
| Валенки с резиновым низом  | по поясам  |
| 61.  | Лаборант-микробиолог  | Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей  | 1 комплект  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником  | 1 шт.  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара  |
| Перчатки кислотощелочестойкие  | 4 пары  |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 24 пары  |
| Щиток защитный лицевой или  | до износа  |
| Очки защитные  | до износа  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее  | до износа  |
| 62.  | Лаборант по физико-механическим испытаниям; лаборант механических и климатических испытаний  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт.  |